**E.2 QUADRO INFORMATIVO – MEDIDAS DE SEGURANÇA**

|  | | **QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA¹** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LEGISLAÇÃO** | | | | | | |
| **Norma adotada para definição de medidas** | | | | **Decreto nº 47.998/2020** | | |
| **Tabela²** | | | | **Tabela 15 da IT 01 8ª Edição** | | |
| **Situação da Edificação³** | | | | **Nova** | | |
| **MEDIDAS DE SEGURANÇA** | | | | **REFERÊNCIAS NORMATIVAS⁴ E OBSERVAÇÕES⁵** | | |
| **Acesso de Viaturas** | | | | Conforme IT04 | | |
| **Segurança Estrutural** | | | | Conforme IT06 | | |
| **Compartimentação Horizontal** | | | | Conforme IT07. A edificação já atende a área máxima de compartimentação prevista no Anexo B da IT07, não sendo necessário implementar elementos da medida. | | |
| **Saídas de Emergência** | | | | Conforme IT08 | | |
| **Brigada de Incêndio** | | | | Conforme IT12 | | |
| **Iluminação de Emergência** | | | | Conforme NBR 10.898:2013 | | |
| **Detecção de Incêndio** | | | | Conforme IT14 e NBR 17.240:2010. Medida de segurança projetada apenas para fins de distância máxima a ser percorrida conforme Tabela 05 da IT08. | | |
| **Alarme de Incêndio** | | | | Conforme IT14 | | |
| **Sinalização De Emergência** | | | | Conforme IT15 | | |
| **Extintores** | | | | Conforme IT16 | | |
| **Hidrantes** | | | | Conforme IT17 | | |
| **CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCÊNDIO⁶** | | | | | | |
| **GRUPO** | **OCUPAÇÃO** | | **DIVISÃO** | | **DESCRIÇÃO/EXEMPLO** | **CARGA DE INCÊNDIO**  **EM MJ/m²** |
| I | INDUSTRIAL | | I-2 | | TÊXTIL EM GERAL | 1. MJ/m² |

**NOTAS GERAIS:**

**A)** Esse quadro deverá ser apresentado na primeira prancha do PSCIP.

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

**1)** Em edificações mistas com compartimentação entre as ocupações, deverá ser apresentado um Quadro Informativo de Medidas de Segurança para cada ocupação compartimentada. O mesmo se aplica a projetos que representam mais de uma edificação de diferentes ocupações com isolamento de risco.

**2)** Projetos cujas medidas de segurança não foram definidas pela IT-01 não necessitam indicar a tabela adotada (por exemplo, PSCIP elaborado conforme legislação municipal de SCIP). Projetos elaborados na vigência de edições anteriores da IT-01 deverão especificar a edição da norma adotada.

**3)** A Situação da edificação deve ser especificada entre Nova, Existente (anterior a 02 de julho de 2005) ou Construída (entre 02 de julho de 2005e31 de dezembro de 2016).

**4)** Especificar a norma ou o conjunto de normas adotado como referência para projeção de cada medida de segurança.

**5)** Constar observações referentes à medida de segurança para subsidiar análise e vistoria em situações específicas.

**6)** Indicar a divisão de ocupação, sua respectiva carga incêndio e o exemplo/descrição adotado para definição da carga de incêndio.

**OBSERVAÇÃO:** As informações inseridas no quadro acima são meramente exemplificativas, devendo seu preenchimento ser procedido com informações condizentes com as especificidades de cada PSCIP.